**ผด 2**

**บัญชีโครงการ / กิจกรรม / งบประมาณ**

**แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

**เทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ**

**แผนงาน การศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนเทศบาลหนองแก ( ระดับประถมศึกษา ) | เพื่อรื้อถอนพร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 12 เมตร และบริเวณมุมถนน (ฝั่งทิศตะวันตก) รวมพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 39.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 12 ลำดับที่ 5 | 35,000 | ถนนภายในโรงเรียนเทศบาลหนองแก (ระดับประถมศึกษา) | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **35,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผด 2**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ**

**แผนงาน เคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการขุดลอกท่อ ,รางระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแก | ขุดลอกท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในเขตเทศบาลรวมปริมาตรดินเลนที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 450 ลบ.ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)หน้าที่ 50 ลำดับที่ 3 | 220,000 | ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแก | กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนเทศบาล 17) พร้อมก่อสร้างรางและวางท่อระบายน้ำ | - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนเทศบาล 17) พร้อมก่อสร้างรางและวางท่อระบายน้ำ(จากหน้าบ้านคุณยายแต้ - สามแยกตัดถนนสายรอบชุมชน พลนิมิต ) ขนาดถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 120.00 ม. หนา 0.15 ม.และส่วนขยายคอนกรีต (หูช้าง) รวมพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 500.00 ตารางเมตร พร้อมลงหินคลุกไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร- งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูขนาดกว้าง 0.50 ม. ยาว 4.00 ม. ลึกไม่น้อยกว่า 0.30 ม.- งานวางท่อค.ส.ล. ขนาด Ø 0.30 ม.จำนวน 35 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 2 จุด(รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1 | 368,000 | ถนนเทศบาล 17 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผด 2**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ**

**แผนงาน เคหะและชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนชัยบุรี | ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ถนนชัยบุรี (ส่วนเพิ่มเติม) ฝั่งทิศตะวันออกของถนนไปทางทิศเหนือถึงลำห้วยแสง ขนาดกว้าง 0.50 ม.ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. ยาว 165.00 ม. หรือพื้นที่ ค.ส.ล.ไม่น้อยกว่า 82.50 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ( ฉบับที่ 1 ) หน้าที่ 8 ลำดับที่ 1 | 198,000 | ถนนชัยบุรี | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คฟม.2) |  | เขตเทศบาลตำบลหนองแก | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองเรือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้กลุ่มเกษตรกร ระยะที่ 2 (คขก.2) | เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้กลุ่มเกษตรกร ระยะที่ 2 (คขก.2) |  | เขตเทศบาลตำบลหนองแก | การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองเรือ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **786,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผด 2**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ**

**แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุงศาลาบำเพ็ญกุศลวัดไตรมิตร | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงศาลาบำเพ็ญกุศลวัดไตรมิตร รายละเอียด ดังนี้1. งานเปลี่ยนหลังคากระเบื้องคอนกรีตจำนวน 15 แผ่น2. งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิมพร้อมก่อสร้างฝ้าเพดานฉาบเรียบยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.พร้อมทาสีน้ำ อะคริลิค พื้นที่ไม่น้อยกว่า 230.00 ตารางเมตร3. งานทาสีอาคารศาลาบำเพ็ญกุศลและญาปณกิจสถาน (เมรุ)4. งานเปลี่ยนประตูบานม้วน จำนวน 2 บาน5. งานทำพื้นผิวทรายล้าง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร6. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รอบอาคารบำเพ็ญกุศล ระยะทาง 52.00 ม.(รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 1 ) หน้าที่ 13 ลำดับที่ 1 | 475,000 | วัดไตรมิตร | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **475,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผด 2**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ**

**แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุงทางขึ้นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก | เพื่อรื้อถอนพร้อมก่อสร้างบันไดทางขึ้นและทางลาดผู้พิการ บริเวณด้านหน้าสำนักงานด้วยหินแกรนิตและพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย พื้นที่ไม่น้อยกว่า 57.24 ตารางเมตร(รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 3 | 118,000 | สำนักงานเทศบาลตำบลหนองแก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างอาคารคลุมถนนอเนกประสงค์ฝั่งทิศตะวันตก | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านข้างอาคารคลุมถนนอเนกประสงค์ฝั่งทิศตะวันตก ดังนี้1. ก่อสร้างรางระบายน้ำสแตนเลสยาว 45.00 ม. พร้อมต่อท่อระบาย PVC Ø 3” ถึงรางระบายน้ำด้านล่าง2. ปูบล็อกตัวหนอนพร้อมขอบคันทาง ค.ส.ล.ขนาดกว้าง 2.00 ม. ยาว 45.00 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 88.40 ตารางเมตร(กลบพื้นที่เสาตอม่ออาคารแล้ว)(รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 1 ) หน้าที่ 10 ลำดับที่ 2 | 120,000 | บริเวณด้านข้างอาคารคลุมถนนอเนกประสงค์ฝั่งทิศตะวันตก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ผด 2**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและเพียงพอ**

**แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานดำเนินการ | พ.ศ. 2565 | พ.ศ. 2566 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3 | โครงการปรับปรุงลานหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลหนองแก | เพื่อปรับปรุงลานหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลหนองแกด้วยการปูแอสฟัลท์ติกทับหน้าลานค.ส.ล. ขนาดกว้าง 30.00 ม. ยาว 36.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080.00 ตร.ม(รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)เพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1 | 388,000 | ลานหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลหนองแก | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการลงหินคลุกถนนข้างลำห้วยแสงฝั่งทิศใต้ | เพื่อลงหินคลุกถนนข้างลำห้วยแสงฝั่งทิศใต้จากถนนหนองแก – โนนสะอาด ( หัวสะพาน )ไปทางทิศตะวันตก ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 740.00 เมตร หนา 0.10 ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 384.80 ลูกบาศก์เมตร(รวมค่ายุบตัวร้อยละ30แล้ว)(รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด)อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)เปลี่ยนแปลง ( ฉบับที่ 1 ) หน้าที่ 9 ลำดับที่ 1 | 210,000 | ถนนข้างลำห้วยแสงฝั่งทิศใต้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวม** | **836,000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |